**THEMA (03 d):**

Nachweisverfahren über die zulässigen Beanspruchungen von Schaumglas – Dämmschichten zwischen **starrem Untergrund** und lastverteilendem Nutzbelag unter Einzellast. Information über die zulässige Last je nach Lage und Abmessung der Aufstandsfläche. Mit Angabe der unter erlaubter Maximallast resultierenden Momente und Biegespannungen im Nutzbelag. Aussage über erforderliche gegenseitige Minimalabstände bei mehreren Einzellasten. Angabe der unter druckspannungsbedingt zulässiger Einzellast zu erwartenden, maximalen Schubspannung.

**LINK:** [Nutzbelag auf Dämmschicht unter Einzellast](http://weba.cellularglassengineering.com/de/programs/p03/)